**СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСТ Р**

|  |  |
| --- | --- |
| **Схема** | **Описание** |
| **1** | Ограничивается испытанием типового образца , взятого из партии товара. Схема применяется для изделий сложной конструкции. |
| **1a** | Включает дополнительно к схеме 1 анализ состояния производства. |
| **2** | Усложняется, так как помимо испытания образца, после чего заявитель получается сертификат соответствия в ней предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в обращении. Для этого образцы отбираются в торговых организациях и подвергаются испытаниям в лаборатории. |
| **2a** | Содержит дополнение к схеме 2 - анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия. |
| **3** | Предусматривает испытание образца, а после выдачи сертификата соответствия – инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого на складе производителя перед отправкой потребителю. Образец подвергается испытанию в лаборатории. |
| **3a** | Предусматривает испытание продукции и анализ состояния производства до выдачи сертификат соответствия, а также инспекционный контроль по схеме 3. |
| **4** | Подразумевает испытание продукции, только образцы отбираются как со склада производителя, так и у продавца. |
| **4a** | Подразумевает анализ состояние производства до выдачи сертификата и испытание продукции по схеме 4. |
| **5** | Подразумевает испытание продукции и сертификацию производства до выдачи сертификата соответствия. |
| **6** | Подтверждает систему качества на производстве. Если у предприятия имеется сертификат системы качества, то ему достаточно обратиться в аккредитованный орган по сертификации с заявлением на разрешение использования знака соответствия. |
| **7** | Включает в себя испытание партии продукции. Это означает, что от партии товара, изготовленной предприятием отбирается образец продукции для ее испытания с последующей процедурой выдачи сертификата. |
| **8** | Состоит из испытания каждого изделия, изготовленного производителем. |
| **9** | Не предусматривает испытание продукции, основываясь на заявление-декларацию заявителя. Данная схема подходит для небольших партий продукции. |
| **10** | Подразумевает испытание продукции, взятых и у производителя и у продавца. |
| **10a** | Подразумевает инспекционный контроль и испытание продукции по схеме 10. |

**СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ РФ**

|  |  |
| --- | --- |
| Схемы |  |